	Відомість обсягів робіт

	 
	 

	Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ."В" по вул.Кишинівська, 245 у м.Білгород-Дністровський

Одеської області (зовнішні мережі водопостачання)

	 

	№

п/п
	Найменування робіт та витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка
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	Роздiл 1. Землянi роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	  м3
	8,48
	 

	2
	Перевезення ґрунту до 13 км
	  т
	14,42
	 

	3
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1

[доробка вручну, розробленого механiзованим способом]
	  м3
	0,8
	 

	4
	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глубину 30 см

пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2
	  м3
	2,4
	 

	5
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	  м3
	0,8
	 

	6
	Засипання вручну траншей піском, група ґрунту 1
	  м3
	2,05
	 

	7
	Зворотня засипка ґрунту в траншеях екскаваторами

місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1 (піском)
	  м3
	5,6
	 

	8
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	  м3
	5,6
	 

	9
	Розробка ґрунту (колодязь В1 - поблизу ЛЕП К=1,2) в

траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша

0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди,

група ґрунту 2, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд

поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а

також об'єму ґрунту, що знаходиться вiд наземного

предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах

вильоту стрiли екскаватора
	  м3
	14,4
	 

	10
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з

навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2

(колодязь В2)
	  м3
	9,73
	 

	11
	Розробка ґрунту вручну в котлованах, глибиною до 2 м,

без крiпленнь, група ґрунту 1

[доробка вручну, розробленого механiзованим способом]
	  м3
	1,5
	 

	12
	Перевезення ґрунту до 13 км
	  т
	41,02
	 

	13
	Засипання пазух котлованів грунтом екскаваторами

мiсткiстю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 1 (піском)
	  м3
	17,07
	 

	14
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	  м3
	17,07
	 

	 
	Роздiл 2. Будiвельнi роботи
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	15
	Улаштування колодязів водопровідних цегляних

прямокутних з перекриттям зі збірного залізобетону в

сухих ґрунтах
	  м3
	1,64
	 

	16
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	  т
	0,0018
	 

	17
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині

будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді

до 5 мм
	  м2
	4,52
	 

	18
	Улаштування колодязів круглих водопровідних із

збірного залізобетону в сухих ґрунтах
	  м3
	1,315
	 

	19
	Виготовлення гратчастих конструкцій [опори в колодязях.

]
	  т
	0,00698
	 

	20
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,00698
	 

	21
	Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів з

бетону В 10 товщ.10 см
	  м3
	1,15
	 

	22
	Установка з'єднувальних елементів МС
	  т
	0,056
	 

	23
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком

ХВ-784
	  м2
	0,91
	 

	24
	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях
	  шт
	2
	 

	25
	Закладення отворів розчином М-100
	  м3
	0,01
	 

	 
	Роздiл 3. Водопровід
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм
	  м
	23
	 

	27
	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,

переходів діаметром 32мм
	  шт
	4
	 

	28
	Установлення поліетиленових трійників діаметром 32 мм
	  шт
	1
	 

	29
	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм

(футляр в траншею)
	  м
	10
	 

	30
	Протягування труб діаметром 32 мм у футляр
	  м
	10
	 

	31
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром

50-65 мм
	  м
	23
	 

	32
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах

екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група

ґрунту 2 (розширення траншеї під приямок для ГНБ)
	  м3
	4,1
	 

	33
	Зворотня засипка ґрунту в траншеях екскаваторами

місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1
	  м3
	4,1
	 

	34
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група

ґрунту 1-2
	  м3
	4,1
	 

	35
	Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм

установками горизонтально спрямованого буріння, сила

протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2
	  м
	12
	 

	36
	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб,

зовнішній діаметр 63 мм
	  м
	12
	 

	37
	Установлення та знімання оголовка для протягування

трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр

трубопроводу 63 мм
	  оголовок
	1
	 

	38
	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб

у свердловину установками горизонтально

спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг,

зовнішній діаметр труб до 100 мм
	  м
	12
	 

	39
	Перевезення вибуреного розчину (пульпи)

спецтранспортом на вiдстань 13 км
	  т
	0,1
	 

	40
	Протягування труб діаметром 32 мм у футляр
	  м
	12
	 

	41
	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 32 мм в

існуючі мережі зі труб Д-40
	  шт
	1
	 

	42
	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,

переходів діаметром 32 мм
	  шт
	3
	 

	43
	Прокладання трубопроводів зі сталевих

водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм
	  м
	1
	 

	44
	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі

діаметром 25 мм в колодязі В-2
	  шт
	1
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	45
	Установлення фільтрів для очищення води діаметром

25 мм
	  фільтр
	1
	 

	 


