	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	«Капітальний ремонт огорожі у м. Білгород-Дністровський Одеської області)»                                            (ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

	№ з/п
	Назва роботи
	Одиниця виміру
	Кількість од.вим.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
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	4

	 
	Розділ 1. Демонтажні роботи
	 
	 

	1
	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю
	м3
	5,07

	2
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	м3
	2,66

	3
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	245,7

	4
	Демонтаж металевих воріт.
	м2
	25,94

	5
	Демонтаж блоків парапетних масою до 2,5 т. Демонтаж. (З/Б елементи огорожі) (Смиття 0,1х0,8х1,6х2,2х9 =2,54 тн)
	шт
	9

	6
	Навантаження сміття вручну
	т
	15,46

	7
	Перевезення грунту до 13 км
	т
	15,46

	 
	Розділ 2. Стіни
	 
	 

	8
	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м (камінь з демонтажу)
	м3
	2,66

	 
	Розділ 3. Огорожа з металопрофілю
	 
	 

	9
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	29

	10
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 3 цеглини)
	шт
	29

	11
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до 160 мм)
	шт
	29

	12
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,3149

	13
	Перевезення грунту до 13 км
	т
	0,3149

	14
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	т
	0,7644

	15
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,7644

	16
	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під під стовти, бетон М200
	м3
	0,408

	17
	Фарбування сталевих труб за 2 рази
	м2
	35,2

	18
	Облицювання каркасу огорожі стальним профільованим листом
	м2
	81,26

	19
	Монтаж стальних П-планок із гнутого профілю
	м
	61,24

	 
	Розділ 4. Зовнішнє одоблення
	 
	 

	20
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	м2
	263,8

	21
	Обклеювання склотканиною стін в один шар
	м2
	263,8

	22
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	122,4

	23
	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою
	м2
	263,8

	24
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 до 3 мм
	м2
	263,8

	25
	Оздоблення поверхні валиком - стін
	м2
	263,8

	26
	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні
	м2
	263,8

	 
	Розділ 5. Ворота
	 
	 

	27
	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м
	ям
	6

	28
	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м з установленням стовпів
	м2
	28,6

	29
	Фарбування сталевих труб за 2 рази
	м2
	10,8


